※名稱:嘉南大圳堰堤中心混凝土埋置作業
※尺寸:長度-14.1cm / 寬度-9.2cm / 高度-0cm
※登錄號:2001.008.1194
※描述:1. 本物件為以嘉南大圳堰堤工程為主題之明信片，其正面為工程情形黑白照片，影像中有許多戴著斗笠的工人，以及水牛，影像下方標有阿拉伯數字「(5)」、「嘉南大圳堰堤中心混凝土埋戻シ作業」。背面為空白明信片橫式書寫面，以藍色單色印刷，右上角有一方框作為郵票黏貼處有部分毀損，右側有「郵便はがき」，左側有部分毀損痕跡，上方偏右位置有「UNION POSTALE UNIVERSELLE」、「CARTE POSTALE」中間有一分隔線。
2. 八田與一於西元1918年向臺灣總督府提出嘉南大圳建設計畫書，1920年獲日本政府同意，並受命負責監造嘉南大圳的核心工程後開始建造，其工程於1930年4月10日完工，可灌溉嘉南平原15萬公頃的農田，並採取「三年輪作制」。
3. 八田與一興建嘉南水圳為採用「半水式土石壩工法」，使嘉南大圳成為亞洲唯一的「溼式堤堰水圳」，並於工程期間引進蒸汽動力機械，如：鏟土機、砂石運輸車、壓力噴水機等進行工程。
